Teenused

1. Põranda- , seinaelemendid ja trepid

Koostame erineva kuju ja raskusastmega armatuurrauast karkasse, mis ei vaja raketisse asetamisel lisatöid või lõppviimistlust. Saame detailidele lisada enamuse taridetaile ja vajadusel ka tõsteaasad ja seinakingad. Standart olukorras saame toota detaile laiusega 3,5 m ja pikkusega 12 m

1. Postid, riivid, talad

Valmistame postikarkasse nii konsoolidega kui ka ilma. Valmis armeeringuid valmistame nii betoontoodete tehastele kui ka tsiviilehituse otstarbeks. Vajadusel lisame taridetailid , tõsteaasad ja postikingad. Valmis armeeringuid saab vormidesse asetada ilma liigsete lisatöödeta, mis kiirendab oluliselt betoonosade valmimise kiirust. Hetkel saame valmistada standardlahendusena kuni 15 m karkasse, eritellimusel kuni 24 m.

1. Erivõrgud

Toodame erivõrke materjalist d-8 kuni d-20. Saame toota armatuurvõrke 3,5 m \* 12 m. Võrgud võivad olla nii astmete kui ka avadega. Hinna kujundab ainult lõppkaal. Suurimateks tellijateks on täna betoonpõrandate valmistajad, kelledele valmistame võrke vastavalt ruumide mõõtmetele. Suuremate ruumide puhul teeme kliendile paigaldusjoonised ja kõik võrgud valmistatakse nõuetekohaste ülekatetega. Kliendil on vaja võrgud etteantud järjekorras paigaldada ja omavahel siduda.

1. Painutatud detailid

Vääname armatuurrauast detaile vahemikus d-8 kuni d-32. Väänamisel kasutame ainult B500B armatuurrauda. Eritellimusel võimalik tellida ka B500A ja B500C materjalist detaile. Töid teostame täisautomaatsete uute Itaalia ettevõtte MEP tööpinkidega.

1. Sirge armatuurraud

Meie ettevõttest saab tellida mõõtu lõigatud sirget armatuurterast. Maksma peab reaalse kaalu alusel. Jääkide eest eraldi tasu ei pea maksma.

1. Ehitusprojekti põhine armatuurraud

Valmistame vastavalt projekti kogumahule vastavalt spetsifikatsioonile väänatuid, sirgeid või siis valmis armeeringuid. Sellega ei kaasne tellijale objektil jääke ja kogu projekti maksumus on kogu ehitusperioodiks fikseeritud.

1. Armeerimisteenus

Tiheda graafikuga ehitusobjektidel, on tihti vaja just armeerimistöid teostada suure kiirusega. Selle võimaldamiseks, oleme loonud ettevõttes osakonna, kes tegeleb armeerimisega väljaspool tootmishoonet. Meie tehases valmistatakse teostusjoonised ja vastavalt sellel valmistatakse ette kogu vajamine materjal. See tagab kiire armeerimise ehitusobjektil. Näiteks vahelae 500 m2 oleme valmis kogu ulatuses armeerima 24 tunni jooksul. Teenuse hind on kg põhine ja maksumus kujuneb paigaldatud armeeringu kogukaalu pealt.

1. Vaiakarkassid

Valmistame puurvaiade tarbeks armatuurkarkasse, millede pikkus on täna max. 18 m. Eritööna oleme valmistanud ka 24 m vaiakarkasse.